DB

河北省工程建设地方标准

P DB13(J)/T

备案号：

盐碱地绿化养护技术标准

Technical standard for landscape mainstenance and

management of saline-alkali land

（征求意见稿）

发布 实施

河北省住房和城乡建设厅 发 布

前 言

根据河北省住房和城乡建设厅《2022年度省工程建设标准第二批制（修）订计划》（冀建节科函﹝2022﹞104号）文件的要求，由唐山曹妃甸发展投资集团有限公司、唐山市园林绿化中心等会同有关单位编制本标准。

本标准共分为6章和7个附录，主要技术内容包括：1、总则；2、术语和定义；3、基本规定；4、盐碱地绿化养护分级及质量标准；5、植物养护；6、绿地管理。

本标准由唐山曹妃甸发展投资集团有限公司负责具体技术内容的解释，由河北省绿色建筑推广与建设工程标准编制中心负责管理。

执行本标准过程中如有意见或建议，请寄送唐山曹妃甸发展投资集团有限公司（地址：河北省唐山市曹妃甸工业区三加市政服务大厦，邮政编码：063200，电话：0315-8820867，邮箱：jb12345672021@163.com），以供今后修订时参考。

本标准主编单位、参编单位、主要起草人和审查人员名单：

主编单位：	唐山曹妃甸发展投资集团有限公司
唐山市园林绿化中心
参编单位：	中国二十二冶集团有限公司
唐山曹妃甸区滨海园林绿化工程有限公司
主要起草人：	吴金娜、马辉、张东、姚旭刚、张玉宝、

蔡冠群、侯晓晓、熊琴、张冬梅、孙毅、张铁民、唐国强、张颖初、杜小龙、张金玲、李桂军
审查人员：

目 次

1 总则…………………………………………………………… 1

2 术语和定义…………………………………………………… 2

3 基本规定……………………………………………………… 4

4 盐碱地绿化养护分级及质量标准…………………………… 5

4.1 一般规定………………………………………………… 5

4.2 盐碱地绿化养护分级…………………………………………5

4.3 植物养护质量标准…………………………………………6

5 植物养护………………………………………………………8

5.1 一般规定………………………………………………… 8

5.2 树木……………………………………………………… 8

5.3 花卉……………………………………………………… 14

5.4 草坪……………………………………………………… 16

5.5 地被植物………………………………………………… 17

5.6 水生植物………………………………………………… 18

5.7 竹子……………………………………………………… 18

5.8 古树名木………………………………………………… 20

5.9 病虫害防治……………………………………………… 20

5.10 盐害防治………………………………………………… 21

6 绿地管理 …………………………………………………… 22

6.1 植物种植调整 …………………………………………… 22

6.2 绿地清理与保洁 ………………………………………… 22

6.3 土壤管理 ……………………………………………… 23

6.4 附属设施管理 …………………………………………… 23

6.5 景观水体管理 …………………………………………… 24

6.6 安全保护 ……………………………………………… 24

6.7 技术档案 ……………………………………………… 24

附录A（规范性附录） ………………………………………… 25

附录B（规范性附录） ………………………………………… 28

附录C（规范性附录） ………………………………………… 30

附录D（规范性附录） ………………………………………… 32

附录E（规范性附录）…………………………………………… 34

附录F（规范性附录）…………………………………………… 36

附录G（规范性附录）…………………………………………… 38

本标准用词说明………………………………………………… 39

引用标准名录…………………………………………………… 40

附：条文说明…………………………………………… 41

Contents

1 General provisions…………………………………………… 1

2 Terms and definitions………………………………………… 2

3 Basic requirements…………………………………………… 4

4 Classification and quality reguirements of landscape maintenance and management of saline-alkali land……………………………… 5

4.1 General requirements…………………………………………… 5

4.2 Classification for landscape maintenance and management of

saline-alkali land……………………………………………………5

4.3 Quality standards for plant maintenance and management……………6

5 Plant maintenance………………………………………………8

5.1 General requirements………………………………………………… 8

5.2 Trees………………………………………………………………… 8

5.3 Flowers……………………………………………………………… 14

5.4 Lawns……………………………………………………………… 16

5.5 Ground cover plant………………………………………………… 17

5.6 Aquatic plant………………………………………………………… 18

5.7 Bamboos…………………………………………………………… 18

5.8 Historical trees and famous trees…………………………………… 20

5.9 Pest control………………………………………………………… 20

5.10 Prevention and control of salt damage…………………………… 21

6 Management of green space………………………………… 22

6.1 Planting adjustment………………………………………………… 22

6.2 Cleaning of green space…………………………………………… 22

6.3 Soil management…………………………………………………… 23

6.4 Management of ancillary facilities………………………………… 23

6.5 Management of landscape water body……………………………… 24

6.6 Safety protection………………………………………………… 24

6.7 Technical archives………………………………………………… 24

Appendix A（Normative appendix） …………………………… 25

Appendix B（Normative appendix）…………………………… 28

Appendix C（Normative appendix）…………………………… 30

Appendix D（Normative appendix）…………………………… 32

Appendix E（Normative appendix）…………………………… 34

Appendix F（Normative appendix）…………………………… 36

Appendix G（Normative appendix）…………………………… 38

Explanation of wording in this code…………………………… 39

Reference standard directory…………………………………… 40

Addition：explanation of provisions……………………………… 41

1 总则

1.0.1 为使河北省盐碱地区绿化养护管理科学化、规范化、标准化，依据盐碱地绿化养护特点，巩固和提高绿化建设成果，特制定本标准。

1.0.2 本标准适用于河北省范围内盐碱地园林绿地及林地养护管理。

1.0.3 盐碱地绿地养护管理除符合本标准外，尚应符合现行有关标准规定。

2 术语

2.0.1 盐碱地 saline-alkali soil

是指土壤里面所含的盐分、碱分影响到植物的正常生长的含盐碱土壤。

2.0.2 洗盐 salt-leaching

用淡水、雨水、中水或微咸水对盐碱地进行漫灌、滴灌、喷灌等降低土壤内盐碱含量的一种措施。

2.0.3 耐盐碱植物 saline-alkali tolerant plant

能在含盐量较高的土壤上生长、对土壤中较高的盐分、碱分含量有一定的耐受能力的植物。

2.0.4 土壤管理 soil management

是指通过耕作、栽培、施肥、灌溉等保持和提高土壤生产力的技术。

2.0.5 海绵绿地 sponge green space

通过各类技术措施强化海绵体功能，并在满足自身要求和保障生态景观功能的同时，能对周边区域水安全提升、水环境改善和水资源利用方面发挥一定作用的绿地。

2.0.6 地面覆盖 ground coverage

是指利用秸秆、落叶、树皮、砂石、瓦砾、草帘、植物或塑料薄膜等材料覆盖地面的一种保护地栽培方式。

2.0.7 盐害 salt injury

是指土壤含盐过多，土壤溶液渗透压过高引起植物生长发育不良的现象。

2.0.8 近自然管理 near-nature management

遵循园林植物的自然美、植物群落的发生演替规律，充分利用天然降水、植物凋落物等自然力，采取近自然的人为干预和管理措施的管理技术。

2.0.9 相生植保学 mutualistic plant protection

就是利用生物间的相克关系达到保护植物、调控有害生物目的的植物保护方法。

2.0.10 养护分级 maintenance classification

根据绿地所处位置的重要程度和养护管理水平的高低，将绿地养护管理分成不同等级。

2.0.11 可融合植物 integrative growing plant

与目标植物在形态和质地基本一致并在管理上和目标植物可一同管理的对景观无较大影响的植物。

2.0.12 植物群落 plant community

在一定生境中，群生在一起的植物有规律的组合。一定植物种类的组合，在环境相似的地段有规律的重复出现，每一个这样的组合单元为一个植物群落。

3 基本规定

3.0.1 盐碱地绿化养护工作应包括植物养护、绿地管理两个方面。

3. 0.2 植物养护的主要内容应包括整形修剪、灌溉与排水、施肥、盐害防治、病虫害防治、松土除草、改植与补植、防风及绿地防护等。

3. 0.3 绿地管理工作的主要技术内容应包括：绿地清理与保洁、植物种植调整、重大事件应急处理、附属设施管理、景观水体管理、土壤管理、安全保护及技术档案等。

3. 0.4 盐碱地绿地植物按其生态类型、应用、景观要求等应分为乔木、灌木、藤本、草坪、地被植物、花卉、水生植物、竹子、古树名木等。

4 盐碱地绿化养护分级及质量标准

4.1 一般规定

绿化养护指在绿化工程竣工验收之后，为使绿地达到设计目的，整洁美观，植物正常生长而采取的管理措施。

4.2 盐碱地绿化养护分级

4.2.1 根据盐碱地绿化养护管理水平，应将绿地养护质量分为四个级别，即：一级养护管理、二级养护管理、三级养护管理和四级养护管理。

1 城市综合性公园、广场、城市主干道、迎宾路、城市重要区域的游园及绿地、重点专类公园绿地，应达到一级标准。

2 区域性公园绿地、城市次干道绿化。一般专类公园绿地养护应达到二级及以上标准。

3 居住区游园、小区游园和附属绿地、城区防护林地养护应达到三级及以上标准。

4 防护林地、农田林网、风景林地、生态涵养林地养护应达到四级及以上标准。

4.2.2 盐碱地绿化养护管理质量分级应符合表1的规定

表1 盐碱地绿化养护管理质量分级

序号	项目	级 别
一级	二级	三级	四级
1	树木	树木养护质量

一级	树木养护质量

二级	树木养护质量

三级	树木养护质量四级
表1 盐碱地绿化养护管理质量分级（续）

序号	项目	级 别
一级	二级	三级	四级
2	花卉	花卉养护质量

一级	花卉养护质量二级	花卉养护质量三级	花卉养护质量四级
3	草坪	草坪养护质量

一级	草坪养护质量二级	草坪养护质量三级	草坪养护质量四级
4	地被植物	地被植物养护质量

一级	地被植物养护质量二级	地被植物养护质量三级	地被植物养护质量四级
5	水生植物	水生植物养护质量

一级	水生植物养护质量二级	水生植物养护质量三级	水生植物养护质量四级
6	竹子	竹子养护质量

一级	竹子养护质量二级	竹子养护质量三级
7	清理保洁	干净、整洁、垃圾及杂物随产随清	基本干净、整洁、垃圾及杂物日产日清	较干净、整洁、垃圾及杂物日产日清	无明显垃圾杂物、定期清理
8	景观水体	安全、清洁、水质达标、驳岸完好	安全、清洁、水质达标、驳岸基本完好	安全、水质达标、驳岸能进行维护	水质达标，驳岸基本完整
9	土壤管理	无盐害	无盐害	无明显盐害	无明显盐害
10	附属设施	安全、完整、维护及时	安全、完整、维护基本及时	安全、基本完整、能进行维护
11	技术档案	内容完整、纳入数字化管理	内容完整，纳入数字化管理	内容完整，纳入数字化管理	内容完整，纳入数字化管理
12	安全保护	有专职队伍24小时看护，重大节日、活动、重大疫情有应急预案	有专职队伍、日间看护	有专人看护	有专人看护
4.3 植物养护质量标准

4.3.1 植物养护质量应包括树木、花卉、草坪、地被植物、水生植物、竹子、古树名木养护质量。

4.3.2 野生可融合生长良好的树木、花卉、地被植物、水生植物应同目标植物一并养护。

4.3.3 树木养护质量等级标准应符合本标准附录A的规定。

4.3.4 花卉养护质量等级标准应符合本标准附录B的规定。

4.3.5 草坪、草地养护质量等级标准应符合本标准附录C的规定。

4.3.6 地被植物养护质量等级标准应符合本标准附录D的规定。

4.3.7 水生植物养护质量等级标准应符合本标准附录E的规定。

4.3.8 竹子养护质量等级标准应符合本标准附录F的规定。

5 植物养护

5.1 一般规定

5.1.1 植物养护中包括的植物类型应为树木（目标树木与不影响景观的树木）、花卉（含自然生长景观效果好能与花卉共生的野生花卉）、草坪（含低矮耐修剪能与草坪共生的野草）、水生植物（含不影响景观可融合的野生水生植物）、竹子、古树名木。

5.1.2 植物养护中涉及的技术措施应包括：整形修剪、灌溉与排水、施肥、盐害防治、病虫害防治、松土除草、改植与补植、防风与植物保护。

5.1.3 林地中的树木及防护林带树木可用近自然管理方式进行养护管理。

5.1.4 应根据植物生长习性、生长状况、植物建群规律和景观要求，调整种植树种和结构、使植物配置合理、趋于自然化。

5.2 树木

5.2.1 树木修剪

1 树木修剪应根据树木生物学特性、立地条件、生长阶段、生态习性、景观功能、养护要求、气候特点，因地制宜选择相应的时期和方法进行修剪。

2 树木修剪可在生长期和休眠期进行，但伤流期树种应避开伤流期，抗寒性差的树种宜于早春修剪。

3 修剪应按技术操作规程进行，注意安全和文明。

4 防护林、生态涵养林、风景林、只对有危害的树木、枯树、枯枝及安全隐患树木进行修剪。

5 树木更新修剪应在休眠期进行。

6 树木修剪除应符合本标准规定外，还应符合CJJ/T 287—2018 5.2.1的规定。

5.2.2 树木修剪应按乔木、灌木、绿篱、色带、藤本和造型植物划分类型，并制定各类型的具体修剪方案。造型树修剪除制定详细方案外，还应由技术熟练人员操作。

5.2.3 乔木修剪

1 乔木修剪主要应修除徒长枝、萌蘖枝、病虫枝、交叉枝、并生枝、下垂枝、过密枝、扭伤枝、枯枝和残枝等，保持内膛通风。

2 树木修剪应逐年调整主干与树冠的比例，对于过大树冠和浅根树种，应进行缩冠修剪。同一品种、同一树龄林地分枝点高度基本一致，林缘树木分枝点可略低。

3 乔木修剪整形树型包括：自然式树型、开心式树型、杯状式树型等。

4 自然式树型有中央领导枝的树木修剪应保护好领导主枝，无中央领导枝的树木，在分枝点附近留3-5个主枝；开心式树型选留3-5个方向不同、分布均匀、处于同一水平高度的侧枝；孤植树应以自然式树型为主。

5 乔木修剪应符合本标准外还应符合CJJ/T 287—2018 5.2.3的规定。

6 行道树修剪

1） 同一品种、同一路段行道树树型和分枝点高度及分枝方向应基本一致。

2） 树冠过大树木宜适当短截骨干枝，回缩树冠。

3） 树木修剪后的树冠应通风良好，形成抗风树体结构。

4） 行道树修剪还应符合CJJ/T 287—2018 5.2.3的规定。

5.2.4 灌木修剪

1 孤植造型灌木以轻剪为主，保持外型轮廓，孤植自然形态灌木，按自然形态适当疏剪。

2 观花灌木修剪应区分当年枝条开花、一年生枝条开花与多年生枝条开花灌木，保护开花枝、留足短枝和花芽、花后及时剪除残花。当年生枝条开花灌木，应在休眠期修剪。

3 成片灌木丛修剪，修剪时还应注意形成中间高四周低或前低后高的丛型。

4 多品种灌丛修剪，修剪时应突出主品种，并留足适当生长空间。

5 灌木修剪还应剪除内膛枝、过密枝、徒长枝及病枯枝等。

6 灌木修剪应符合本标准外还应符合CJJ/T 287—2018 5.2.4的规定。

5.2.5 色带及绿篱修剪

1 色带及绿篱修剪应外型轮廓清晰、线条流畅，基部丰满，协调美观。

2 自然式绿篱以定干整形为主，促进开花和使株型美观。

3 色带及绿篱修剪应符合设计要求及培养目标。

4 色带及绿篱修剪还应符合CJJ/T 287—2018 5.2.5的规定。

5.2.6 藤本植物修剪

1 藤本植物修剪应及时疏剪过密枝、病弱枝、衰老枝、干枯枝、残花败叶进行更新复壮。

2 吸附类藤本应在生长季对未完全覆盖处枝条进行牵引，填补空隙、绑缚，并剪去未能吸附的下垂枝条。

3 钩刺类藤本可按照灌木修剪方法疏枝，生长势衰弱时，应进行回缩修剪，复壮树势。

4 生长于棚架上的藤本、种植后应进行重剪，每株促发2-3条健壮主蔓，及时牵引，使枝条均匀分布架面，有光脚或中空现象时，应局部重剪，由枝蔓牵引，来弥补空缺。

5 观花藤本应根据开花习性进行修剪，并注意保护、培养开花枝条。

6 匍匐于地面的藤本、应根据需要翻蔓，疏除枯枝老蔓，剪除超出范围的枝条。

7 成年和老年藤本应经常疏枝，并进行回缩修剪。

5.2.7 树木修剪应规范操作，保证作业安全，符合CJJ/T 287—2018 5.2.7的规定

5.2.8 树木灌溉与排水

1 应根据树木生长地的气候特点，土壤性质、土壤返盐状况、植物需水等进行灌溉，并在雨季排除积水。

2 灌溉方式应以喷灌、滴灌、微喷为主。

3 灌溉用水水质应符合《农田灌溉水质标准》GB 5084—2005的规定。

4 春季返青、初冬季封冻时应浇透水。滴灌浇水，一般地段应不少于24h，盐碱地严重地段应不少于48小时。浇封冻水后及时封穴。

5 春秋返盐季应适时浇水、洗盐，土壤含盐量上升时也应及时浇水。

6 小雨之后应补浇透水。

7 冬季可利用无污染的降雪浇灌绿地。

8 应根据土壤水肥状况开关排盐暗管截止阀，无截止阀的应当加设。

9 雨季积水严重时应及时排除。

10 浇水、排水还应符合CJJ/T 287—2018 5.2.8的规定。

5.2.9 树木施肥

1 应根据树木生长状况、土壤肥力情况、土壤含盐量选择适宜的肥料和方式施肥。

2 施肥应以卫生、环保长效有机肥为主，辅施磷肥等，不得施用含有氯离子的化肥。

3 施肥应避开春秋返盐高峰期，但可施土壤改良剂。

4 植物休眠期应以施腐熟有机肥和缓释肥为主，生长期宜施速效肥和长效棒肥。

5 施肥方式应因地制宜，根据植物的观赏要求进行，有条件的地方可采用水肥一体化方式进行施肥。

6 施肥应和土壤改良相结合，根据土壤状况选择适宜的肥料。

7 针叶树应加施菌根肥。

8 施肥后应进行浇水，叶面施肥宜早晚进行，施肥前应先清洗叶面再喷施。

9 树木施肥还应符合CJJ/T 287—2018 5.2.9的规定。

5.2.10 树木松土、除草

1 植物生长期应经常松土，尤其是雨后2-3天，应及时松土，使土壤表层有良好的透气性。

2 松土后地面不宜裸露，应用有机材料等覆盖。

3 清除杂草时低矮杂草应以修剪为主，只对大型杂草拔除，以防裸露地面。

4 清除的杂草宜粉碎落地覆盖地面。

5 松土除草还应符合CJJ/T 287—2018 5.2.11的相关规定。

5.2.11 树木改植、补植与伐除

1 有下列情况时可进行改植、补植与伐除

1） 植株过密而必须移植的移植，没有移植价值的伐除。

2） 衰老、枯朽、严重倾斜，对人、物体、或设施构成威胁的应当改植或伐除。

3） 对生长环境不适，与周围环境不协调的树木改植或伐除。

4） 对种植不合理、不耐盐碱、植物间有相克关系的树木应改植，调整种植结构。

5） 自然灾害或意外事故后应扶正、补植、或伐除清理。

6） 树木死亡、缺失影响景观效果时，应进行补植。

2 除行道树外，补植时在不影响景观效果的前提下，应尽可能应用耐盐碱树种，并根据植物生态习性，季节特点，安排改植、补植时间，且规格、树型宜相同。

3 通过补植、改植逐步形成耐盐碱植物群落。

4 树木伐除清理时，应办理相关手续并按操作规程进行，保护周边植物。

5.2.12 树木保护

1 大风或汛期应对浅根树种、树冠庞大枝叶过密及抗风能力弱的树木按抗风结构进行修剪和加固支撑，对易积水绿地采取防涝措施。

2 对有可能遇海浪潮侵袭的地段应提前防护。

3 对重点地段树木应适时进行防盐尘冲洗。

4 行道树应每年涂白，耐寒性差的树种在入冬前喷施防冻剂或进行设施防寒。

5 行道树应交纳公众责任险。

6 遇大雪天气，应及时清除常绿树和枝条密集的落叶树枝叶上的积雪。

7 树木防护还应符合CJJ/T 287—2018 5.2.13的规定。

5.3 花卉

5.3.1 花卉修剪

1 花卉修剪应根据生态习性、生物学特性、应用要求、生长状况、制定修剪方案。

2 花卉修剪中除一级管理地段外，其它级别应对野生可融合花卉与目标花卉一同管理。

3 修剪植物碎屑应落地，如有病虫害应提前消杀再修剪。

4 多年生花卉应在早春前剪除残体枯枝，易倒伏花卉应适时修剪，多次开花花卉应及时剪除残花。

5 花卉修剪还应符合CJJ/T 287—2018 5.3.1的规定。

5.3.2 花卉修剪应操作规范，保证作业安全，并符合本标准5.2.7的规定。

5.3.3 浇水与排水

1 春季返青、初冬季封冻时应浇透水。滴灌浇水，一般地段应不少于24h，盐碱地严重地段应不少于48h；喷灌浇水一般地段应不少于12h，盐碱地严重地段应不少于24h。

2 春秋返盐高峰期应适时浇透水，小雨过后及时浇透水。

3 根据植物习性，冬季前浇透水，并充分利用冬季降雪。

4 浇水与排水还应符合本标准5.2.8的规定。

5.3.4 施肥

1 花卉施肥应根据花卉种类和有利改良盐碱土来确定施肥种类和次数。

2 花卉施肥应根据花卉生物学特性，定性、定量、定时施肥。

3 花卉施肥应符合本标准5.2.9的规定。

5.3.5 松土、除草

1 花卉松土、除草应注意保护植物根系、幼苗不受损。

2 对花卉中不影响景观，可融合的野生花卉应于保留。

3 花卉松土、除草应符合本标准5.2.10的规定。

5.3.6 补植、改植

1 不适宜盐碱土壤的花卉应改植为耐盐碱花卉。

2 应及时清理死苗，并对缺株按原品种、花色、规格补齐。在不影响景观效果的前提下宜用耐盐碱品种进行补植，不裸露地面。

3 除一级管理标准外，其它标准的管理可对能融合野生花卉同目标花卉一同管理。

4 对丛生花卉生长过密时应稀疏改植。

5 补植、改植应符合本标准5.2.11及CJJ/T 287—2018 5.3.4的规定。

5.3.7 防护

1 冬季可用覆盖（塑料薄膜、有机物等）、培土等方法进行防护。

2 对于在本地不能越冬的球根、块根花卉，冬季前应挖出移入温室，待第二年春季回暖再移栽。

3 春秋季节应对花卉定期冲洗，防盐尘危害。

5.4 草坪

5.4.1 草坪修剪

1 草坪修剪应根据草坪品种、立地条件、草坪功能及生长习性确定修剪强度和次数。

2 草坪修剪应定期进行，立秋半个月后进行全面修剪，最后一次修剪于11月份完成。

3 低矮耐修剪、可融合的杂草可和目标草一起修剪管理

4 有条件的地方修剪下的草屑应落地，如果有病虫害，修剪前先进行消杀，再修剪。

5 修剪下的碎屑带病虫害时，应及时清理，并进行消杀。

6 草坪修剪前应对草坪中的石砾、杂物等进行清理。

7 草坪修剪还应符合CJJ/T 287—2018 5.4.1的规定。

5.4.2 草坪修剪应操作规范，作业安全，符合本标准5.2.7的规定

5.4.3 浇水与排水

1 春季返青、初冬季封冻时应浇透水。喷灌浇水应不少于12h。冬季也可利用降雪进行补充。

2 雨季应及时排除积水。

3 病虫害易发期不宜早晚浇水。

4 浇水与排水应符合本标准5.3.3的规定。

5.4.4 施肥

1 草坪施肥应根据土壤状况、植物生长情况、草坪种类确定施肥时间、种类和数量。

2 施用肥料应以有机肥为主，并避开返盐高峰期。

3 施肥宜在生长季进行，每年施肥2-3次，施肥均匀，对局部生长不良草坪应补施肥料促长。

4 施肥后应及时浇水，并符合本标准5.2.9的规定。

5.4.5 打孔、除草

1 除一级管理标准外，对可融合、低矮、耐修剪杂草应与目标草一同管理，不进行拔除，只对高大、不融合杂草进行清理。

2 草坪打孔、除草应符合本标准5.3.5及CJJ/T 287—2018 5.4.5、5.4.7的规定。

5.4.6 补植、重建

1 草不适应环境、大量死亡及杂草过多、无法清除、无观赏价值时应重建。

2 应对裸露斑块及时补植，实现草坪全面郁闭。

3 补植或重建草坪应选用耐盐碱品种或选用野生乡土低矮耐修剪有观赏性的品种。

5.5 地被植物

5.5.1 地被植物包括多年生低矮草本植物、低矮、匍匐型灌木、藤本等。

5.5.2 地被植物种植区域应对地面全覆盖。

5.5.3 爬蔓地被植物应定期修剪，使枝蔓不占周边植物生长空间。

5.5.4 地被植物修剪应符合本标准5.4.1及相关规定。

5.5.5 地被植物缺失、死亡后应进行补植。

5.5.6 地被植物的养护管理应符合本标准附录D及CJJ/T 287—2018的相关规定。

5.6 水生植物

5.6.1 水生植物修剪应根据不同植物的生态习性、生物学特性、应用目的及水生环境进行，及时剪除残花、败叶、清除死株。

5.6.2 对野生乡土水生植物，根据其作用与观赏效果应与目标水生植物一同养护管理。

5.6.3 剪除超出范围的水生植物。

5.6.4 应及时清除有碍景观及对目标植物有害的野生水生植物。

5.6.5 老化及生长不良品种应及时更新，更新品种应是具备观赏性的耐盐碱品种。

5.6.6 越冬前应检查水深，水深不够时，应注水。

5.6.7 应保持水面清洁，防止水体污染。

5.6.8 施肥应根据水生植物生长状况、水质情况、确定施肥数量和次数。

5.6.9 水生植物养护还应符合CJJ/T 287—2018 5.6的规定。

5.7 竹子

5.7.1 竹子间伐修剪。

1 竹子间伐修剪应按照去老留幼、去弱留强原则，根据生长情况和景观要求，于早春或晚秋合理间伐或移植。

2 间伐和移植后，不留超过十年的老竹，以形成合理的树龄结构。

3 应将枯死、衰弱、开花、病竹、倒伏竹及时清理，挖出竹篼，用有机土填平土坑。

4 过密竹应当间伐或移植，使留竹分布均匀，并对土坑用有机土填平。

5 应于10至11月份，对过密竹进行钩梢，冬季雪后抖掉竹梢积雪。

6 竹林应每3-5年进行断鞭、深翻、将4年以上竹子部分伐除或改植，并将伐除后的竹篼挖出，形成合理年龄结构，对土坑用有机土填平。

7 清理超出景观范围的植株。

8 竹林应加强抚育管理，使竹林通风透光，生长健壮。

5.7.2 浇水与排水

1 新植竹子4年内应在出笋前适时浇水，浇水时应浇足浇透。

2 同5.2.8条4款。

3 雨季及时排除积水。

4 浇水与排水应符合本标准5.2.8的规定。

5.7.3 施肥

1 冬季应进行地面施用有机肥厚3cm以上。

2 施肥应符合本标准5.2.9的规定。

5.7.4 竹子补植、改植

竹子缺竹面积较大或过密及生长不良时应补植或改植，补植时应选用适合当地生长的竹种。

5.7.5 为防止竹子倒伏，应设防倒伏栏杆。

5.8 古树名木

5.8.1 指城乡范围内的所有古树名木。

5.8.2 定期监测古树名木土壤含盐量、PH值及相关因子，若含盐量和PH值达到古树名木耐受极限，及时采取施加土壤改良剂、大水浇灌洗盐等降盐碱措施。

5.8.3 古树名木生境低洼、地下水位高时，应设置排盐管、集水井等排盐、排水设施，降低地下水位至根系分布以下。

5.8.4 古树名木施肥应结合树势及土壤肥力情况、土壤含盐量、PH值等选择适宜的肥料和施肥方式。施肥应以卫生、环保长效有机肥为主，辅施磷肥等，不得施用含有氯离子的化肥，且施肥应避开春秋返盐高峰期。

5.8.5 古树名木养护应符合《城市古树名木养护和复壮工程技术规范》GB/T 51168的规定。

5.9 病虫害防治

5.9.1 应根据病虫害发生规律，发生种类、危害期、定期进行病虫害监测和预报。

5.9.2 应坚持预防为主，综合防治的原则，治小、治早。

5.9.3 重视相生植保学，在防治病虫害中的应用，保护绿地范围内的有益生物。

5.9.4 病虫害防治还应符合CJJ/T 287—2018 5.2.10的规定。

5.9.5 应重视干旱、水涝、日灼、雪灾、冷冻、风害、缺素等生理性病害的防治。

5.10 盐害防治

5.10.1 定期监测土壤含盐量变化，在土壤返盐期应进行浇透水洗盐，将土壤含盐量控制在植物耐盐能力范围以下，并在小雨后及时浇透水。

5.10.2 植物返青水、防冻水应大水浇透。

5.10.3 应施用有机肥料进行松土混拌，改良土壤结构。

5.10.4 施用土壤改良剂改善土壤盐碱含量和结构。当植物表现出盐害时必须及时进行防治，可施用磷石膏等土壤改良剂；当土壤PH值大于8.5时，施用黑矾、硫黄粉等土壤改良剂。土壤改良剂的用量应根据使用说明书和土壤盐碱程度进行调配。

5.10.5 在返盐期进行地表松土，松土深度应不小于10cm。

5.10.6 补植、改植耐盐碱植物，尤其是应首先使用乡土耐盐碱植物。

5.10.7 对植物喷施抗蒸腾剂或激素。

5.10.8 应用地被植物或有机肥料、有机材料等对地面全覆盖。

5.10.9 利用排水设施降低地下水位，无排水设施的应建立排水设施。

5.10.10 禁止融雪剂等有害物质进入分车绿带及行道树穴。

6 绿地管理

6.1 植物种植调整

6.1.1 绿地（林地）植物经多年生长后，存在生长势衰弱，植株过密、死亡、种植结构不合理，与设计效果或预期目标严重不符合等情况，应根据立地条件等实际情况进行调整。

6.1.2 植物调整应充分考虑土壤含盐量状况，根据绿地性质，特点和功能，选择乡土植物、耐盐植物为核心的多样性植物种类，遵从生态位原则，互生共利原则，借鉴盐碱地自然群落模式，营造适宜盐碱地生长的植物群落。

6.1.3 补植、改植耐盐植物，尤其是乡土耐盐植物，形成稳定群落，对地面全覆盖。

6.1.4 补植、改植乔、灌、草相结合的立体复层群落，抑制地下水上升。

6.1.5 植物调整选用耐盐碱植物品种可参照DB1302/T539-2021附录A（资料性）常用耐盐碱植物耐盐碱能力。

6.2 绿地清理与保洁

6.2.1 对临时占用绿地应及时收回，清理恢复原状。

6.2.2 绿地清理与保洁应符合本标准附录G及CJJ/T 287—2018 6.2的规定。

6.3 土壤管理

6.3.1 根据水盐运动规律，每年定期监测土壤含盐量、PH值及相关因子，尤其应注意春秋季土壤含盐量及PH值的动态。

6.3.2 合理灌溉及排水，春秋返盐季应大水灌溉，抑制土壤盐分上升，小雨过后也应及时浇透水。

6.3.3 秋季及雨后翻耕土壤，并对地面用植被或有机材料等覆盖。

6.3.4 合理施用有机肥料，磷肥等掺拌改土。

6.3.5 施用土壤改良剂、磷石膏和微生物肥料。

6.3.6 科学使用排淋盐设施、沟渠，降低地下水位。

6.3.7 利用植物废弃物如枝条、杂草、落叶等粉碎后落地覆盖地面。

6.3.8 有条件的地区应将绿地向海绵绿地改进，提升绿地质量。

6.3.9 根据植物习性，可于冬季建立冰层。

6.3.10 应充分利用冬季降雪，补充绿地水分，淋洗土壤，降低土壤盐分含量。但严禁将含有融雪剂的雪堆积在绿地中。

6.3.11 绿地内应设地下水观测井，每年定期观测地下水水位及含盐量。地下水位过高时，应利用排水、排盐设施及时进行排水降盐处理。

6.4 附属设施管理

6.4.1 排盐设施

1 应随时检查排盐暗管、集水井、截止阀是否完好，如有损坏应及时维修。

2 检查排盐管网与排水沟或市政管网是否畅通，如不畅通应及时修复。

6.4.2 加强看管，防止毁绿、踩绿、市政设施损坏等人为破坏事件发生。

6.4.3 重大活动、突发事件或疫情情况下，封闭管理设施，安检设施是否齐备完好。

6.4.4 附属设施管理应符合本标准附录G和CJJ/T 287—2018 6.3的规定。

6.5 景观水体管理

6.5.1 应利用海绵绿地理念，对水体进行管理，加强雨水收集利用。

6.5.2 景观水体管理应符合CJJ/T 287—2018 6.4的规定。

6.6 安全保护

6.6.1 应有科学的安全保护应急预案、抢救措施和巡视检查人员。

6.6.2 林地防火应有专人巡视、详细的防火方案，并配备必要的防火设施，提前做好防火准备。

6.6.3 重大活动、疫情期间，有专人管理，有必要的设备、设施。

6.6.4 安全保护应符合CJJ/T 287—2018 6.6的规定。

6.7 技术档案

6.7.1 应有经过培训的档案管理人员和档案存放设施。

6.7.2 技术档案应符合CJJ/T 287—2018 6.5的规定。

附 录 A

（规范性附录）

树木养护质量等级

表A. 树木养护质量等级

序号	项目	质 量 要 求
一 级	二 级	三 级	四 级
1	整体效果	（1）树林、树丛群落结构合理，植物疏密得当，层次分明，林冠线和林缘线清晰饱满；

（2）孤植树树型完美，树冠饱满；

（3）行道树树冠完整，规格整齐、一致，分枝点高度、分枝方向一致，主干上无萌芽条，主侧枝分布均匀，内膛通风透光，缺株≤3%，树干挺直；	（1）树林、树丛群落结构基本合理，林冠线和林缘线基本完整；

（2）孤植树树型基本完美，树冠基本饱满；

（3）行道树树冠基本完整，主侧枝基本分布均匀，内膛通风透光，分枝高度基本一致，主干上无明显萌枝芽，规格基本整齐，无死树，缺株≤5%，树干基本挺直；	（1）树林、树丛具有基本完整的外貌，有一定的群落结构；

（2）孤植树树型基本完美，树冠基本饱满；

（3）行道树无死树，树冠基本统一，内膛通风透光，缺株≤8%，树干基本挺直；

（4）绿篱基本无缺株，修剪面平整饱满，直线平直，曲线弧度圆润；	（1）树林、树丛有基本的外貌，有一定的群落结构；

（2）孤植树有基本树型，树冠基本饱满。

表A. 树木养护质量等级（续）

序号	项目	质 量 要 求
一 级	二 级	三 级	四 级
1	整体效果	（4）绿篱无缺株，修剪面平整饱满，直线处平直，曲线处弧度圆润；

（5）观花灌木株型饱满，开花及时，修剪及时。	（4）绿篱基本无缺

株，修剪面平整饱满，直线处平直，曲线处弧度圆润；

（5）观花灌木株型基本饱满，开花正常，能定时修剪。	（5）观花灌木株型基本饱满，开花基本正常，无死株、枯枝。
2	生长势	生长健壮，枝叶茂盛，观花、观果树种正常开花结果，彩叶树种季相特征明显，无枯枝。	树叶生长正常，观花、观果树种正常开花结果，无明显枯枝。	植株生长基本正常，观花、观果树种基本正常开花结果，无大型枯枝。	植株生长基本正常，无死株。
3	排灌	（1）暴雨后0.5d内无积水，

（2）返盐季浇水及时，

（3）植株未出现失水萎蔫和沥涝现象。	（1）暴雨后0.5d内无积水，

（2）返盐季浇水及时，

（3）植株基本无失水萎蔫和沥涝现象。	（1）暴雨后1d内无积水，

（2）返盐季浇水及时，

（3）植株失水或积水现场2d内消除。	（1）暴雨后能排除积水，

（2）植株无明显失水和沥涝现象。

表A. 树木养护质量等级（续）

序号	项目	质 量 要 求
一 级	二 级	三 级	四 级
4	病虫害情况	（1）基本无有害生物危害状，

（2）整体枝、叶受害率≤8%，树干受害率≤5%。	（1）无明显有害生物危害状，

（2）整体枝、叶受害率≤10%，树干受害率≤8%。	（1）无严重有害生物危害状，

（2）整体枝、叶受害率≤15%，树干受害率≤10%。	（1）无严重有害生物危害状，

（2）整体枝、叶受害率≤20%，树干受害率≤13%。
5	盐害情况	无盐害	无盐害	无明显盐害	无明显盐害
6	补植完成时间	2天以内	5天以内	10天以内	自然恢复

附 录 B

（规范性附录）

花卉养护质量等级

表B. 花卉养护质量等级

序号	项目	质 量 要 求
一 级	二 级	三 级	四 级
1	整体效果	（1）生长旺盛，基本纯正；

（2）缺株倒伏的花苗≤3%；

（3）基本无枯叶、残花；

（4）无黄土裸露。	（1）生长正常；

（2）缺株倒伏的花苗≤7%；

（3）枯叶、残花量≤5%；

（4）基本无黄土裸露。	（1）基本生长正常；

（2）缺株倒伏的花苗≤10%；

（3）枯叶、残花量≤8%；

（4）无较大黄土裸露斑块。	（1）目标花卉，野生花卉融合生长；

（2）无较大黄土裸露斑块。
2	生长势	（1）植株生长健壮；

（2）茎干粗壮，基部分枝强健，蓬径饱满；

（3）花型美观，花色鲜艳，株高一致。	（1）植株生长基本健壮；

（2）茎干粗壮，基部分枝强健，蓬径基本饱满；

（3）株高一致。	（1）植株生长基本健壮；

（2）茎干粗壮，基部分枝强健，蓬径基本饱满；

（3）株高基本一致。	（1）植株生长基本健壮；

（2）分枝强健，蓬径基本饱满；

（3）株高基本一致。

表B. 花卉养护质量等级（续）

序号	项目	质 量 要 求
一 级	二 级	三 级	四 级
3	排灌	（1）暴雨后0.5d内无积水，

（2）返盐季浇水及时，

（3）植株未出现失水萎蔫和沥涝现象。	（1）暴雨后0.5d内无积水，

（2）返盐季浇水及时，

（3）植株基本无失水萎蔫和沥涝现象。	（1）暴雨后1d内无积水，

（2）返盐季浇水及时，

（3）植株失水或积水现场2d内消除。	（1）暴雨后能排除积水，

（2）植株无明显失水和沥涝现象。
4	病虫害情况	（1）基本无有害生物危害状

（2）植株受害率≤5%。	（1）无明显有害生物危害状

（2）植株受害率≤8%。	（1）无严重有害生物危害状

（2）植株受害率≤10%。	（1）无严重有害生物危害状

（2）植株受害率≤15%。
5	盐害情况	无盐害	无盐害	无明显盐害	无明显盐害
6	杂草覆盖情况	无杂草	无明显杂草	野生花卉与目标花卉融合，无影响景观杂草	野生花卉为主或目标花卉与野生花卉融合
7	补植完成时间	2天以内	5天以内	10天以内	自然恢复

附 录 C

（规范性附录）

草坪草地养护质量等级

表C. 草坪草地养护质量等级

序号	项目	质 量 要 求
一 级	二 级	三 级	四 级
1	整体效果	（1）草种纯，色泽均匀，平坦整洁；

（2）成坪高度冷季型为6-7cm,暖季型为4-5cm；

（3）修剪后草坪表面无残留草屑、剪口无焦枯，撕裂现象；

（4）抗盐碱，无黄土裸露。	（1）草种基本纯，基本平坦；

（2）成坪高度冷季型为7-8cm,暖季型为5-6cm；

（3）修剪后草坪表面基本无残留草屑、剪口无焦枯，撕裂现象；

（4）抗盐碱，基本无黄土裸露。	（1）野草能与目标草融合，基本平坦；

（2）成坪高度冷季型为10-15cm或自然高度；

（3）修剪后草坪表面基本无残留草屑；

（4）抗盐碱，基本无黄土裸露。	（1）草地基本平坦；

（2）成坪高度自然高度；

（3）秋季修剪后无残留表面的草屑；

（4）抗盐碱，基本无大斑块黄土裸露。
2	生长势	生长茂盛；	生长良好；	基本生长正常；	基本生长正常；

表C. 草坪草地养护质量等级（续）

序号	项目	质 量 要 求
一 级	二 级	三 级	四 级
3	排灌	（1）暴雨后0.5d内无积水；

（2）草坪无失水萎蔫现象；

（3）返盐期，小雨后及时浇水。	（1）暴雨后0.5d内无积水；

（2）草坪基本无失水萎蔫现象；

（3）返盐期及需水时能及时浇水。	（1）暴雨后1d内无积水；

（2）草坪无明显失水萎蔫现象；

（3）返盐期能浇水。	（1）暴雨后草坪内无严重积水；

（2）草坪无明显失水萎蔫现象。

4	病虫害情况	（1）基本无有害生物危害状；

（2）草坪受害率≤5%；

（3）基本无杂草。	（1）无明显有害生物危害状；

（2）草坪受害率≤10%；

（3）杂草量不超过10%。	（1）无严重有害生物危害状；

（2）草坪受害率≤20%；

（3）无大型、恶性杂草。	（1）无严重有害生物危害状；

（2）草坪受害率≤25%；

（3）无大型、恶性杂草。
5	覆盖度	无黄土裸露	基本无黄土裸露	无大于0.5m2以上的集中斑块黄土裸露	无大于0.5m2以上的黄土裸露
6	盐害情况	无盐害	无盐害	无明显盐害	无明显盐害
7	补植完成时间	2天以内	5天以内	10天以内	自然恢复

附 录 D

（规范性附录）

地被养护质量等级

表D. 地被养护质量等级

序号	项目	质 量 要 求
一 级	二 级	三 级	四 级
1	整体

效果	（1）植株规格一致；

（2）无死株，群体景观效果好；

（3）无影响景观杂草。

（1）植株规格基本一致，密度基本合格；

（2）基本无死株，群体景观效果较好；

（3）基本无影响景观的杂草。	（1）群体景观效果较好；

（2）无明显影响景观的杂草。	群景观效果较好。
2	生长势	生长茂盛；	生长良好；	生长基本正常；	生长基本正常；
3	排灌	（1）木本地被暴雨后0.5d内无积水，草本地被暴雨后2h内无积水；

（2）植株无失水萎蔫现象。	（1）木本地被暴雨后0.5d内无积水，草本地被暴雨后4h内无积水；

（2）植株基本无失水萎蔫现象。	（1）木本地被暴雨后1d内无积水，草本地被暴雨后0.5d内无积水；

（2）植株基本无失水萎蔫现象。	（1）木本地被暴雨后1d内无积水，草本地被暴雨后1d内无积水；

（2）植株无明显失水萎蔫现象。

表D. 地被养护质量等级（续）

序号	项目	质 量 要 求
一 级	二 级	三 级	四 级
4	病虫害情况	（1）基本无有害生物危害状；

（2）受害率≤10%。	（1）无明显有害生物危害状；

（2）受害率≤15%。	（1）无严重有害生物危害状；

（2）受害率≤20%。	（1）无严重有害生物危害状；

（2）受害率≤25%。
5	覆盖率	≥95%	≥90%	≥85%	≥85%
6	盐害情况	无盐害	无盐害	基本无盐害	无明显盐害
7	补植完成时间	2天以内	5天以内	10天以内	自然恢复

附 录 E

（规范性附录）

水生植物养护质量等级

表E. 水生植物养护质量等级

序号	项目	质 量 要 求
一 级	二 级	三 级	四 级
1	整体

效果	景观效果美观，无残花败叶漂浮	景观效果良好，基本无残花败叶漂浮	景观效果良好	景观效果较好
2	生长势	（1）植株生长健壮；

（2）叶色正常，观花观果植株正常开花结果；

（3）枯死植株≤5%。	（1）植株生长良好；

（2）叶色正常，观花观果植株正常开花结果；

（3）枯死植株≤10%。	（1）植株生长基本正常；

（2）观花观果植株正常开花结果；

（3）枯死植株≤15%。	（1）植株生长基本正常；

（2）观花观果植株正常开花结果；

（3）枯死植株≤18%。
3	排灌	（1）暴雨后1d内恢复常水位；

（2）水位过低时及时补水。	（1）暴雨后1d内恢复常水位；

（2）水位过低时能及时补水。	（1）暴雨后2d内恢复常水位；

（2）水位过低时能一周内补水。

暴雨后2d内恢复常水位

表E. 水生植物养护质量等级（续）

序号	项目	质 量 要 求
一 级	二 级	三 级	四 级
4	病虫害情况	基本无有害生物危害状	无明显有害生物危害状	无严重有害生物危害状	无严重有害生物危害状
5	覆盖率	≥95%	≥90%	≥85%	≥85%
6	盐害情况	无盐害	无盐害	无明显盐害	无明显盐害
7	补植完成时间	2天以内	5天以内	10天以内	自然恢复

附 录 F

（规范性附录）

竹子养护质量等级

表F. 竹子养护质量等级

序号	项目	质 量 要 求
一 级	二 级	三 级
1	整体效果	（1）竹杆挺直，枝叶青翠；

（2）死竹、枯竹、破损竹≤3%；

（3）密度合理，有完整的林相。	（1）竹杆挺直，枝叶正常；

（2）死竹、枯竹、残损竹≤7%；

（3）有完整的林相。	（1）竹杆较挺直，枝叶基本正常；

（2）死竹、枯竹、残损竹≤10%；

（3）林相进本完整。
2	生长势	（1）竹丛通风透光，植株生长健壮；

（2）新、老竹生长比例适当；

（3）竹鞭无裸露。	（1）竹丛通风透光，植株生长良好；

（2）新、老竹生长比例基本适当；

（3）竹鞭基本无裸露。	（1）竹丛生长基本良好；

（2）竹鞭无明显裸露。
3	排灌	（1）暴雨后0.5d内无积水；

（2）植株无失水萎蔫现象。	（1）暴雨后0.5d内无积水；

（2）植株基本无失水萎蔫现象。	（1）暴雨后2d内无积水；

（2）植株失水萎蔫现象1d～2d内清除。

表F. 竹子养护质量等级（续）

序号	项目	质 量 要 求
一 级	二 级	三 级
4	病虫害情况	（1）基本无有害生物危害状；

（2）竹叶受害率≤8%；

（3）竹梢、竹杆受害率≤5%。	（1）无明显有害生物危害状；

（2）竹叶受害率≤10%；

（3）竹梢、竹杆受害率≤8%。	（1）无严重有害生物危害状；

（2）竹叶受害率≤15%；

（3）竹梢、竹杆受害率≤10%。
5	盐害情况	无盐害	无盐害	无明显盐害
6	补植完成时间	2天以内	5天以内	10天以内

附 录 G

（规范性附录）

设施及绿地保洁质量等级

表G. 设施及绿地保洁质量等级

序号	项目	质 量 要 求
一 级	二 级	三 级	四 级
1	保洁	（1）绿地整洁、无杂物、无垃圾、水面无杂物垃圾，垃圾及生产废料，随产随清；

（2）巡视及时；

（3）座椅、栏杆、灯柱及娱乐设施洁净。	（1）绿地整洁、无杂挂物、基本无垃圾、水面无垃圾，生产废料、垃圾，日产日清；

（2）保洁及时有巡视人员；

（3）座椅、栏杆、灯柱及娱乐设施经常保洁。	（1）绿地基本整洁、无沉积垃圾、无明显杂挂物、垃圾、水面无明显垃圾，各种生产废料、垃圾，日产日清；

（2）能保洁及时；

（3）座椅、栏杆、灯柱及娱乐设施有保洁。	（1）无明显垃圾，无沉积垃圾，水面较清洁，各种废弃物、垃圾定时清运；

（2）有保洁。
2	设施	（1）各种设施完整、使用功能良好，安全；

（2）广场、路面无积水；

（3）维护及时。	（1）各种设施完整、使用功能基本良好，安全；

（2）广场、路面无大面积积水；

（3）经常维护。	（1）设施使用功能基本良好，安全；

（2）广场、路面无较长时间积水；

（3）能维护。	定期对设施进行检修

本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1） 表示很严格，非这样做不可的：正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

2） 表示严格，在正常情况下均应这样做的：正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：正面词采用“宜”；反 面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准、规范执行时，写法为“应按……执行”或“应符合 ……的规定(或要求)”。

引用标准名录

1 《园林绿化养护标准》CJJ/T 287—2018

2 《城市绿地分类标准》CJJ/T 85—2017

3 《风景园林基本术语标准》CJJ/T 91—2017

4 《农田灌溉水质标准》GB 5084—2005

5 《城市古树名木养护和复壮工程技术规范》GB/T 511684

6 《滨海盐碱地绿化原状土改良和施工技术规程》DB 1302/T539-2021

7 《河北省城市园林绿地养护与水体景观管理技术导则》

河北省工程建设地方标准

盐碱地绿化养护技术标准

DB13(J)/T XXXX-XXXX

条文说明

制定说明

《盐碱地绿化养护技术标准》DB13(J)/T XXXX-XXXX，经河北省住房和城乡建设厅2023年XX月XX日以第XX号公告批准发布。

为便于有关人员在使用本标准时能正确理解和执行有关条文规定，编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需要注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握条文规定的参考。

目 次

1 总则………………………………………………………… 44

2 术语和定义………………………………………………… 45

3 基本规定…………………………………………………… 47

4 盐碱地绿化养护分级及质量标准………………………… 48

4.2 盐碱地绿化养护分级………………………………………48

4.3 植物养护质量标准………………………………………48

5 植物养护………………………………………………………49

5.1 一般规定………………………………………………… 49

5.2 树木……………………………………………………… 49

5.3 花卉……………………………………………………… 51

5.4 草坪……………………………………………………… 52

5.6 水生植物………………………………………………… 53

5.9 病虫害防治……………………………………………… 53

5.10 盐害防治………………………………………………… 53

6 绿地管理 …………………………………………………… 55

6.1 植物种植调整 …………………………………………… 55

6.3 土壤管理 ……………………………………………… 55

6.4 附属设施管理 …………………………………………… 56

6.5 景观水体管理 …………………………………………… 57

6.6 安全保护 ……………………………………………… 57

1 总则

1.0.1 多年来，我省一直非常重视盐碱地资源的开发利用，特别是自2000年以后，全省加大力度进行盐碱地绿化，通过客土置换、设置排盐淋层、原土改良、淡水洗盐等多种措施大力推进盐碱地绿化施工进程，改善盐碱地生态环境。随着我省经济建设的快速发展，盐碱地生态建设面积的逐年增加，对盐碱地绿化养护提出了更高要求，但一直没有针对盐碱地绿化的养护技术标准，以往的常规绿化养护技术标准不能满足盐碱地绿化特殊的自然环境和植物生长条件的需要。盐碱地绿化养护技术标准可为河北省盐碱地绿化养护管理提供科学管理依据，使绿化养护管理达到科学化、规范化、标准化，解决盐碱地绿化养护经验不足、养护技术不成熟、绿化景观退化、养护管理成本过高等问题，推动河北省盐碱地绿化养护向更好的标准发展，使盐碱地绿化养护管理更科学，能更好的巩固盐碱地绿化成果，提高盐碱地的生态效益和景观效果，结合2021年5月18日印发实施的《国务院办公厅关于科学绿化的指导意见》的科学绿化要求，把河北省盐碱地区的经济效益、生态效益和可持续发展更好的结合起来。

1.0.2 本标准针对我省盐碱地绿化养护现状，适用于河北省范围内盐碱地绿化及林地养护管理，规定了盐碱地绿化养护管理的术语、基本规定、盐碱地绿化养护分级及质量标准、植物养护、绿地管理及规范性附录等。

2 术语

本标准共有12条术语，均系本标准内容所引用的，所列的术语是从本标准的角度赋予，主要解释本标准内术语所指的盐碱地绿化养护技术内容的含义。《风景园林基本术语标准》CJJ/T 91—2017、《城市绿地分类标准》CJJ/T 85—2017界定的以及下列术语适用于本标准。

2.0.1 盐碱地

是指土壤里面所含的盐分、碱分影响到植物的正常生长的含盐碱土壤。包括原状土盐碱地、改良盐碱地、经客土置换后进行绿化的盐碱地。

2.0.2 洗盐

用淡水、雨水、中水或微咸水对盐碱地进行漫灌、滴灌、喷灌等降低土壤内盐碱含量的一种措施。返盐季通过洗盐阻止土壤盐分上升，降低土壤返盐对绿化植物造成的危害。

2.0.3 耐盐碱植物

能在含盐量较高的土壤上生长、对土壤中较高的盐分、碱分含量有一定的耐受能力的植物。常用耐盐碱植物耐盐等级可参考DB13/T1487-2011、DB1302/T539-2021附录。

2.0.5 海绵绿地

海绵绿地基于海绵城市的建设理念，解决内涝、缺水、污染等问题，绿地通过利用土壤、植被、绿地系统，能够像海绵一样在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”，下雨时渗水、吸水、蓄水、净水，缺水时将蓄存的水释放并加以利用，在满足自身要求和保障生态景观功能的同时，能对周边区域水安全提升、水环境改善和水资源利用方面发挥一定作用的绿地。

2.0.7 盐害

是指土壤含盐过多，土壤溶液渗透压过高引起植物生长发育不良的现象。盐害是盐碱地绿化养护中主要危害，可导致绿化植物生长不良甚至死亡，在盐碱地绿化养护过程中需着重防治。

2.0.8 近自然管理

近自然管理概念来源于近自然森林经营，这里是借用基于从森林自然更新到稳定的顶级群落这样一个完整的森林发育演替过程来计划和设计各项经营活动的概念。近自然管理以乡土树种为主，利用植物群落的演替规律自然更新，尽可能减少人为因素对植物的干扰，使植物自由良好生长，实现具有地域特色的绿化景观。

2.0.9 相生植保学

为促进盐碱地绿化的可持续发展，严格控制绿化植物病虫害防治对生态环境造成的污染，须积极推广和应用相生植保学，利用生物间的相克关系达到保护植物、调控有害生物目的。

2.0.10 养护分级

不同功能及位置的绿地对绿化养护管理水平要求不同，根据绿地所处位置的重要程度和养护管理水平的高低，将绿地养护管理分成不同等级，进行分级管理。

2.0.11 可融合植物

盐碱地生态环境恶劣，植物成活困难，如果有与绿化养护目标植物在形态和质地基本一致并在管理上和目标植物可一同管理的对绿化景观无较大影响的植物，可一同进行养护管理，增加盐碱地绿化覆盖率。

3 基本规定

3.0.1 盐碱地绿化养护工作是一项综合性管理工作，主要包括绿地范围内的植物养护管理和绿地管理两个方面，植物养护管理保障盐碱地绿化景观效果，绿地管理为植物养护提供适宜的立地条件及健全的附属设施。

3. 0.2 盐碱地植物养护除包括整形修剪、灌溉与排水、施肥、病虫害防治、松土除草、改植与补植、绿地防护等一般植物养护内容外，由于盐碱地土壤含盐量高，且在春、秋季易返盐，故还需着重进行盐害防治；我省盐碱地绿化大部分为多风的沿海地区，故在盐碱地植物养护过程中必须做好防风处理。

4 盐碱地绿化养护分级及质量标准

4.2 盐碱地绿化养护分级

4.2.1 盐碱地绿化养护分级及质量标准主要参考了CJJ/T287—2018园林绿化养护标准、CJJ/T85—2017城市绿地分类标准，结合河北省现已完成的盐碱地绿化现状，根据绿地功能、位置以及对于养护管理水平的不同需求，本标准将绿地养护质量由高到低分为四个级别：城市综合性公园、广场、城市主干道、迎宾路、城市重要区域的游园及绿地、重点专类公园绿地，应达到一级标准；区域性公园绿地、城市次干道绿化、一般专类公园绿地养护应达到二级及以上标准；居住区游园、小区游园和附属绿地、城区防护林地养护应达到三级及以上标准；防护林地、农田林网、风景林地、生态涵养林地养护应达到四级及以上标准。

4.3 植物养护质量标准

4.3.2 由于盐碱地绿化植物成活及生长较为困难，若养护区域内出现生长良好且不影响景观效果的可融合野生树木、花卉、地被植物、水生植物应同目标植物一并养护，以增加盐碱地绿化覆盖率。

5 植物养护

5.1 一般规定

5.1.1 由于盐碱地绿化养护立地条件较差，为保持绿地覆盖率，植物养护除包括绿地原有目标树木、花卉、草坪、水生植物、竹子、古树名木外，还包括不影响景观的合融合野生树木、花卉、草坪、水生植物。

5.1.3 盐碱地林地的绿化养护管理要求相对较为粗放，为节约养护成本及保护林地植物群落多样性，在盐碱地林地的树木及防护林带树木可采取利用植物群落的演替规律自然更新，减少人为因素对植物的干扰，使植物自由良好生长的近自然管理方式进行养护管理，达到林地植被自然更替形成稳定群落的目的，同时可形成具有地域特色的绿化景观。

5.1.4 盐碱地一般地下水位较高，且地下水含盐量高，无论是经过换填种植土还是土壤改良的盐碱地，均会面临土壤返盐碱情况，对不耐盐碱植物造成损伤或死亡。故绿化养护过程中应根据植物生长习性、生长状况、植物建群规律和景观要求，调整种植树种和结构、使植物配置合理、趋于自然化。

5.2 树木

5.2.3 乔木修剪

由于我省滨海盐碱地区常年多海风，故乔木修剪除应修除徒长枝、病虫枝、交叉枝、并生枝、下垂枝、过密枝、扭伤枝、枯枝和残枝等外，还需逐年调整主干与树冠的比例，对于过大树冠和浅根树种，应进行缩冠修剪，形成抗风树体结构。

5.2.8 树木灌溉与排水

由于盐碱地土壤的特殊性，树木养护灌溉是盐碱地绿化养护的重中之重，除根据气候特点、土壤性质、植物需水情况进行灌溉外，还需重点监测土壤返盐状况，春秋返盐季应适时浇水、洗盐，土壤含盐量上升时也应及时浇水，小雨之后应补浇透水，阻止土壤返盐造成苗木损伤。盐碱地绿地内一般设有排盐暗管并加设截止阀，根据土壤水肥状况开关排盐暗管截止阀，及时排除积水、盐水。

5.2.9 树木施肥

盐碱地绿化养护树木施肥有别于普通绿地养护施肥，由于盐碱地土壤含盐量高，为保证肥料不造成土壤盐分上升，施肥应和土壤改良相结合，避开春秋返盐高峰期，以卫生、环保长效有机肥为主，辅施磷肥等，不得施用含有氯离子的化肥。

5.2.10 树木松土、除草

盐碱地绿地地面裸露易返盐，故树木松土除草时低矮杂草应以修剪为主，只对大型杂草拔除，以防裸露地面，清除的杂草可粉碎落地覆盖地面。

5.2.11 树木改植、补植与伐除

由于盐碱地土壤盐碱含量高，易造成耐盐碱能力差的苗木死亡，故在绿化养护过程中，对种植不合理、不耐盐碱、植物间有相克关系的树木应改植，调整种植结构。除行道树外，补植时在不影响景观效果的前提下，应尽可能应用耐盐碱树种，通过补植、改植逐步形成耐盐碱植物群落。

5.2.12 树木保护

我省滨海盐碱地较多，沿海地区大风天气频繁且易受海浪潮侵袭，故大风或汛期应对浅根树种、树冠庞大枝叶过密及抗风能力弱的树木按抗风结构进行修剪和加固支撑，防止倒伏；对易积水绿地采取防涝措施；对有可能遇海浪潮侵袭的地段应提前防护，对重点地段树木适时进行防盐尘冲洗，防止因盐尘对苗木枝叶造成伤害影响景观效果。由于行道树易遭受交通事故等意外损毁，建议行道树交纳公众责任险，可减少纠纷及财产损失。

5.3 花卉

5.3.1 花卉修剪

大多数花卉耐盐碱能力较差，为保证盐碱地地被覆盖率，除景观要求较高的一级管理地段外，其它管理级别地段应对野生可融合花卉与目标花卉一同管理。为防止地面裸露返盐，修剪植物碎屑应落地覆盖地面，如有病虫害应提前消杀再修剪。

5.3.3 浇水与排水

小雨过后土壤半湿润状态更易造成地表返盐引起花卉损伤甚至死亡，故在春秋返盐高峰期和小雨过后均应及时浇透水压盐，阻止地表返盐。

5.3.5 松土、除草

盐碱地绿化养护中花卉松土除草时，对于不影响景观效果的可融合野生花卉应保留，以增加盐碱地覆盖率，有利于阻止土壤返盐。

5.3.6 补植、改植

耐盐碱花卉品种选择有限，大多数盐碱地绿化设计栽植时为追求景观效果，并不注重耐盐碱品种的选用，由于盐碱地土壤盐碱含量高，易造成耐盐碱能力差的花卉死亡，故在绿化养护过程中，对不适宜盐碱土壤的花卉应改植为耐盐碱花卉，在不影响景观效果的前提下宜用耐盐碱品种进行补植、改植，满足地面覆盖要求。

5.3.7 防护

盐碱地春秋季节多盐尘，花卉耐盐尘能力差，易造成叶片及花朵损伤，故春秋季节应对花卉定期冲洗，防盐尘危害。

5.4 草坪

5.4.1 草坪修剪

一般草坪耐盐碱能力差，盐碱地草坪退化速度快，为保证草坪覆盖率，低矮耐修剪、可融合的杂草可和目标草一起修剪管理，维持草坪景观效果。有条件的绿地无病虫害的草屑应落地覆盖，可阻止地表返盐，若碎屑带病虫害时，应及时清理并进行消杀。

5.4.3 浇水与排水

由于病虫害高发期早晚浇水会影响除虫杀菌药的药效，故病虫害易发期不宜早晚浇水。为增强草坪抗寒能力，冬季前浇透水，并利用冬季降雪，为草坪越冬提供充足水分。

5.4.4 施肥

盐碱地草坪施肥应以有机肥为主，并避开返盐高峰期，避免因施肥不当引起土壤盐碱升高对草坪造成损伤。草坪施肥宜在生长季进行，每年2-3次，施肥均匀，对局部生长不良草坪应补施肥料促长，并在施肥后应及时浇水。

5.4.5 打孔、除草

盐碱地草坪退化速度快，除一级管理标准外，对可融合、低矮、耐修剪杂草应与目标草一同管理，不进行拔除，只对高大、不融合杂草进行清理，以维持草坪覆盖率和景观效果。

5.4.6 补植、重建

盐碱地土壤盐碱含量高，易造成草坪盐害死亡，应对裸露斑块及时补植，实现草坪全面郁闭，但补植或重建草坪应选用耐盐碱品种或选用野生乡土低矮耐修剪有观赏性的品种，以保证草坪能在盐碱地长期存活，不影响绿化景观效果。

5.6 水生植物

5.6.2~5.6.5 盐碱地水生环境盐碱含量高，不耐盐碱的水生植物易死亡，为保持水生景观效果，清除有碍景观及对目标植物有害的野生水生植物，对于无害的并有观赏性的野生水生植物，根据其作用与观赏效果应与目标水生植物一同养护管理。对于老化及生长不良品种进行更新时，更新品种应是具备观赏性的耐盐碱品种，保证其在盐碱水生环境中能够长期存活并达到理想的景观效果。

5.9 病虫害防治

5.9.3 相生植保学是利用生物间的相克关系达到保护植物、调控有害生物的目的，重视相生植保学在病虫害防治中的应用，可促进盐碱地绿化的可持续发展，减少绿化植物病虫害防治用药对生态环境造成的污染。

5.10 盐害防治

5.10.1 盐碱地土壤含盐量随气候、土壤水分、地下水位等多个因素的变化而变化，所以定期监测土壤含盐量变化，在土壤返盐期进行浇透水洗盐，小雨过后及时浇水压盐，是防止土壤返盐的有效手段，可将土壤含盐量控制在植物耐盐能力范围内。

5.10.3~5.10.5 盐碱地土壤易板结，在绿化养护过程中，可施用有机肥料进行松土混拌或施用土壤改良剂改善土壤盐碱含量和土壤结构。

5.10.6 为追求即时景观效果，盐碱地绿化设计栽植时并非全部采用耐盐碱植物品种，不耐盐碱植物死亡后补植需改植成耐盐碱植物，且优先选用乡土耐盐碱植物，提高植物成活率。

5.10.8 盐碱地地表祼露易返盐，为控制土壤含盐量，应用地被植物或有机肥料、有机材料等对地面全面覆盖，达到阻止地表返盐的目的。

5.10.9 盐碱地的地下水盐碱含量高，地下水位的高低直接影响盐碱地土壤的含盐量，故在绿化养护中应利用排水设施降低地下水位，阻止土壤含盐量升高。

6 绿地管理

6.1 植物种植调整

盐碱地绿化养护植物种植调整应结合土壤含盐量，根据绿地需求选择相应耐盐等级的植物进行改植，形成以乡土耐盐碱植物为核心的多样性植物群落，利用植物群落的演替规律自然更新，营造适宜盐碱地生长的植物群落。种植耐盐植物，尤其是乡土耐盐植物，形成乔、灌、草相结合的立体复层群落，实现地面全覆盖，抑制地下水上升，逐步改善土壤环境，形成良性循环，达到改良土壤的目的。

6.3 土壤管理

6.3.1 水盐运动是盐碱地土壤含盐量变化的主要决定因素，控制土壤含盐量须根据水盐运动规律，定期监测土壤含盐量、PH值及相关因子，尤其是地下水位变化较大的春秋季的土壤含盐量及PH值的动态变化，根据土壤含盐量的变化及时采取降盐措施。

6.3.2 合理灌溉是抑制土壤盐分上升的有效措施，在春秋返盐季采取大水灌溉压盐、洗盐，小雨过后浇透水淋盐均可降低土壤盐分。

6.3.3 秋季及雨后翻耕，可阻断地表返盐路径，地面用植被或有机材料等覆盖可减少土壤水分蒸腾，防止地表返盐。

6.3.4~6.3.5 合理施用有机肥料、磷肥等掺拌改土，施用土壤改良剂、磷石膏和微生物肥料，可改变土壤结构和理化性质，增加土壤通透性和肥力，从而改善土壤板结，降低含盐量。

6.3.6 盐碱地的地下水多为盐水，土壤盐随水来，盐随水去，绿地内排淋盐设施、沟渠可降低地下水位，从而降低土壤含盐量。

6.3.8 盐碱地区淡水资源不足，通过海绵绿地的改进，解决内涝、缺水、水污染等问题，可改善水环境、提升水资源利用率，有利于盐碱地绿化的可持续发展。

6.3.9~6.3.10 根据植物习性，冬季可在有条件的绿地内建立冰层，利用冬季降雪，保温蓄水，淋洗土壤，降低土壤盐分。但不环保的融雪剂造成土壤板结、盐碱化等潜在危害，故严禁将含有融雪剂的雪堆积在绿地中。

6.3.11 盐碱地区的地下水多为含盐量较高的盐水，根据水盐运动规律，地下水的水位对土壤含盐量有较大影响，绿地内应设地下水观测井，定期观测地下水水位及含盐量，地下水位高时及时采取降水措施，含盐量高时及时采取降盐措施，尽可能的调控土壤含盐量，防止其大幅升高，造成植物盐害。

6.4 附属设施管理

6.4.1 排盐设施

排盐设施是盐碱地绿化养护中降盐的重要设施，随时检查排盐暗管、集水井、截止阀是否完好，排盐管网是否畅通，保证排盐设施的完好，做好排盐降盐工作，是盐碱地绿化养护的重要措施之一。

6.5 景观水体管理

6.5.1 下雨时，利用景观水体进行蓄水、净水，缺水时将蓄存的水加以利用，在满足自身要求和保障生态景观功能的同时加强水资源的利用。

6.6 安全保护

6.6.3 由于近年来多次发生非典、新冠等传染病疫情，疫情期间须减少人员聚集，故在安全保护措施中，除须林地防火应有专人巡视、详细的防火方案，并配备必要的防火设施，提前做好防火准备外，还须重大活动、疫情期间，有专人管理，有必要的设备、设施，有科学的安全保护应急预案，抢救措施和巡视检查人员。