附件

智能建造应用场景目录

一、BIM技术应用

（一）施工过程BIM技术深化应用

运用BIM技术建立详细BIM施工模型，针对施工图纸错、漏、碰、缺等问题，对施工复杂节点、重难点部位进行节点模型深化，对幕墙、装饰装修、机电专业进行二次深化设计,实现细部做法的可视化。利用BIM模型进行施工关键工序模拟，建立施工模拟可视化，结合施工机器人进行具体施工作业，可有效提高施工效率和质量。

（二）装配式建筑BIM技术应用

运用BIM技术对装配式建筑构件建立施工图模型，通过对已有模型附加施工信息数据和各单元构件进行深化设计、模拟施工，并对现场存储构件进行数据添加，张贴包含进场时间、存放位置、使用时间、使用部位等信息二维码，实现构件的精准管理、工序优化、材料管理和数据提升，提高装配式建筑施工现场管理水平。

（三）基于BIM技术的模型算量管理应用

应用BIM技术进行工程图纸翻模算量，结合企业自有平台将模型导入后进行工程量清单各项提取，实现大幅减少人力资源投入，降低平面算量可能存在的偏差风险；同时，运用BIM模型进行施工进度管理和施工流水计划优化，实现资源合理化配置、降本增效，提高资源利用率。

（四）深基坑多专业协同的前置化BIM应用

通过在深基坑支护设计阶段对基坑与建筑基础进行BIM建模，针对性的解决内支撑、栈桥与基础结构之间的碰撞和工人施工作业面不足等问题，特别是内支撑与柱、墙、梁、钢筋连接接头位置等涉及结构安全和外部造型方面的难题，同时还可以对内支撑和栈桥的高度进行调整，为工人施工创造有利的工作面。

二、智能检测监测技术应用

（一）施工现场测量、巡检智能化应用

采用施工现场实测实量设备，包括并不限于智能靠尺、卷材、回弹仪、测距仪、钢筋检测仪、楼板测厚仪等智能检测设备，施工现场安设巡更监测点位，实现数据实时上传至智慧工地集成系统平台，对测量数据、巡检路线，实现实时采集、整理、应用，有效提高现场数据采集的效率和准确性，优化巡检流程，增强安全性和管理的智能化水平，可提升现场工作效率。

（二）施工现场深基坑智能监测技术应用

通过使用水准仪、轴力计、锚杆测力计、测斜仪、土压力传感器、水位监测传感器等智能监测设备和技术，对深基坑工程涉及到地下水位、土壤稳定性、工程结构安全等诸多复杂因素进行全面监测，实现24H实时数据监管，及时发现问题并采取有效措施，降低工程风险，确保工程安全，提高施工效率。

（三）无人机勘测监控技术应用

在施工现场应用无人机倾斜三维模型、RTK土方计算、现场无人机巡检直播等综合技术，实现项目规划、项目选址、地形采集、设计优化、施工监测、安全管理、维护和管理等全方位数字化管理和监控，提高效率、降低成本。

（四）施工现场AI视频监测技术应用

应用AI视频监测技术，实时监测施工现场的安全状况，包括危险区域、人员密集区域、高风险位置等。通过AI算法识别并警示可能存在的安全隐患，如未戴安全帽、越界作业等情况，及时通知相关人员进行处理，降低事故风险。同时，可以监控施工现场的工作流程，分析施工进度和效率，帮助管理者实时了解施工情况，及时调整计划和资源配置,提高工地管理的智能化水平。

（五）三维激光扫描技术应用

应用三维激光扫描技术，对施工现场完成点云数据采集，建立数字模型，实现实模结合和二次优化。对高精度用房等特殊用房，通过该技术可提前进行施工部署，有效提升施工质量、进度，减少返工、补修等二次成本。

（六）混凝土质量检测机器人及智能监控平台技术应用

利用攀爬式机器人携带无线空气耦合雷达，实现在混凝土表面纵向、环向行走代替人工高空作业的智能化检测设备，并将结果数据回传至混凝土质量智能监控平台，以3D可视化方式直观呈现，对重大质量问题进行预警，缩短质量缺陷的闭合周期。可应用于房建、隧道、桥梁、大坝等各种结构混凝土质量检测中，有效提高工程质量检测的准确性和效率，避免人工高空作业风险，提升检测现场的安全性。

（七）施工现场水电智能监测技术应用

通过智能电表和用电监测系统实时监测施工现场的用电情况，通过数据分析，可以了解用电负荷、用电峰谷等信息，合理规划用电计划，优化电力资源利用。利用智能水表和用水监测系统可以监测施工现场的用水量以及水流速度等指标，通过数据分析，可以实时掌握用水情况，及时发现漏水、异常用水等问题，并采取相应措施进行处理。实现施工现场能源消耗实时监测，降低施工成本。

三、数字管理技术应用

（一）施工作业现场智慧工地系统应用

在施工作业现场建立和运用智慧工地集成系统平台，集合工程管理、质量管理、进度管理、安全管理、机械管理、人员管理等模块应用，通过项目使用传感终端设备实现现场数据自动收集、整理、应用、分析功能，提升项目管理层决策效率，实现施工过程的全周期信息管理链条，提升施工现场管理效率和安全性。

（二）施工现场智能化安全教育及培训技术应用

通过VR（虚拟现实）技术创建虚拟施工现场，让工人在虚拟环境中进行模拟操作和培训，提高其应对突发情况的能力；使用AR（增强现实）技术来提供实时安全指导和辅助，比如在工人的视野中叠加显示安全标识、警示信息、操作指引等，帮助工人更好地了解工作环境中的安全要求，并减少错误和事故的发生；运用网络和视频会议技术，实现对施工现场实时指导和培训，也可进行远程监控和检查，确保施工现场的安全运行。有效提升施工现场安全教育和培训的效果，提高现场工人的安全意识和操作技能。

四、智能设备装备应用

（一）建筑机器人技术应用

物料提升机器人:可用于建筑地面混凝土浇筑后的二次结构施工，实现二次结构物料及作业人员同步施工，减少架体搭设和倒运作业，降低成本同时提升工作效率。

钢结构焊接机器人:可实现1.5米直径钢柱焊接，H型钢连接处焊接，比人工效率提升了2倍以上，可有效节约钢结构施工成本。

地面整平机器人:单次作业可实现200㎡/H，适用于住宅、厂房、机场、商场等施工作业场所，节约人工30%。

ALC安装机器人:可用于室内外墙板安装工作，协助安装和短距离运输工作，节约人工30%。

墙面工序机器人:使用墙面抹灰机器人、磨光机器人、喷涂机器人，实现50㎡/H作业，实现无人化施工。

（二）智能塔吊技术应用

施工现场塔吊监测采用五限位传感设备（起重限制器、力矩限制器、高度限制器、行程限制器、幅度限制器），并架设吊钩可视化，运用物联网技术或5G技术，实现塔吊远程控制和塔吊状态实时感知、监测数据自动上传、分析超标及时预警，提高塔吊运维水平和安全性。

（三）智能施工电梯技术应用

应用施工电梯智能监控系统，实现对电梯操作人员生物识别，杜绝安全隐患。实现施工电梯数据实时监测，对人数、超速(防坠)、高度限位、门锁开关异常、倾斜等异常运行进行监测报警，同时具备电梯运行黑匣子数据记录、远程监控等功能，实现施工电梯安全监管。

信息技术大场景应用

（一）建筑产业互联网平台应用

通过聚合建筑产业链各主体、市场信息、供需产品与服务供给方，围绕行业生产要素交易，为建筑施工企业及相关供应链企业提供线上快速、精准的交易服务。可覆盖工程建筑领域所有采购形式，支持工程建设全要素线上交易、电子签章云签约、订单收发货及结算，实现采供双方业务全流程线上协同，提升产业链的运营效率，降低企业交易成本。同时也可将采供双方的线上交易活动扩展延伸至企业内部管理系统，实现了企业内外部资源的高效整合和信息共享。

（二）CIM技术集成管理应用

通过物联网、大数据、人工智能等技术的应用，集成从小场景的BIM数据到大场景的GIS数据，为智能建造提供强大的数据支撑和平台基础。通过对建筑物的空间、数据分析，实时评估建筑物的使用性能，及时发现潜在的安全隐患，实现对建筑物的实时监控和预警，提升工程建设全流程的信息化、数字化、智能化水平。