河北省园林式道路评定标准

一、组织管理

（一）绿地日常养护管理规章、制度健全，档案资料齐全，管理职责明确，责任落实到人。

（二）绿地日常管护费用纳入预算，落实到位。

二、规划建设

（三）应符合《城市道路绿化设计标准》要求；道路红线宽度>45米的，绿地率≥25%；红线宽度30-45米的，绿地率≥20%；红线宽度<30米的，绿地率≥15%。

（四）主干路分车绿带宽度宜≥2.5米，行道树绿带净宽度宜≥1.5米；人行道与非机动车道的道路绿化覆盖率不应小于80%，其中，次干路、支路绿化覆盖率达到90%以上。

（五）同一路段上的各类绿带，在植物配置上应相互协调，空间层次、树形组合、色彩搭配和季相变化等均科学合理、舒适美观。

（六）行道树应优先选择乡土树种，树干挺拔、冠大荫浓、无污染，整齐统一，适应城市道路环境。

（七）具备条件的道路应尽量采用行道树双排、多排种植。

（八）积极实施拆墙透绿行动，在道路两侧围栏、围墙，立交桥等实施垂直绿化、立体绿化。

三、管理维护

（九）树木、花草、绿篱养护及时，长势良好、无缺株断垄，无病虫害；草坪无斑秃、杂草、裸露土地；植物修剪及时规范；绿地干净整洁。

（十）未发生擅自砍伐移植树木、侵占破坏绿地及毁坏树木花草、设施等违法违规行为。

（十一）无障碍设施齐备完好，道路路面完好率达95%以上。

（十二）道路环境容貌干净整洁，无积存尘土、垃圾，达到路见本色要求。

四、配套设施

（十三）道路附属设施布局合理、标识齐全、维护良好，满足景观和使用要求。

（十四）园林景观小品造型美观，尺寸、样式、色调与道路环境协调。

（十五）积极推行林荫停车场，停车位设置合理规范，车辆停放有序。